様式第８号（第８条関係）

小規模水道定期（臨時）水質検査成績書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小規模水道名 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 設置者名 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | | 電話　　　（　　　　） | | | | | | | | | | | | |
| 採水年月日 | | 年　　月　　日 | | | | | | 天候 | | | 前日　　当日 | | | |
| 主たる用途 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 水源 | | 井戸（深さ　　　メートル）  その他（　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | |
| 検査内容 | | 理化学検査，細菌検査 | | | | | | | | | | | | |
| 理化学検査 | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | 基準値 | 検査項目 | | | | 検査結果 | | | | | 基準値 |
| アンモニア態窒素 |  | | |  | ＰＨ値 | | | |  | | | | | ５．８～８．６ |
| 味 | | | |  | | | | | 異常でないこと。 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ミリグラム／リットル | | | １０ミリグラム／リットル以下 | 臭気 | | | |  | | | | | 異常でないこと。 |
| 色度 | | | | 度 | | | | | ５度以下 |
| 濁度 | | | | 度 | | | | | ２度以下 |
| 鉄及びその化合物 | ミリグラム／リットル | | | ０．３ミリグラム／リットル以下 | テトラクロロエチレン | | | | ミリグラム／リットル | | | | | ０．０１ミリグラム／リットル以下 |
| 塩化物イオン | ミリグラム／リットル | | | ２００ミリグラム／リットル以下 |
| トリクロロエチレン | | | | ミリグラム／リットル | | | | | ０．０１ミリグラム／リットル以下 |
| 硬度 | ミリグラム／リットル | | | ３００ミリグラム／リットル以下 |
| 亜硝酸態窒素 | | | | ミリグラム／リットル | | | | | ０．０４ミリグラム／リットル以下 |
| 有機物（ＴＯＣ） | ミリグラム／リットル | | | ３ミリグラム／リットル以下 |
| 細菌検査 | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | 基準値 | | | | 検査項目 | | | 検査結果 | | | 基準値 | |
| 一般細菌 | 個 | | １ミリリットル中１００個以下 | | | | 大腸菌 | | |  | | | 検出されないこと。 | |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。  不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。 | | | | | | | | | | | | | |
| 検査年月日 | 年　　月　　日 | | | | | 検査機関及び検査担当者名 | | | | | | 印 | | |

注　検査機関及び検査担当者名のうち，検査担当者名については，記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。